Calma3c: errata 2.0-3.0

Calma3c: errata 1.0-2.0

1. Rfb = 0.5Ом
2. Добавить 0.1мкФ на вход и выход каждого конвертера.
3. Перейти на SEPIC схему